





Se tiene una distancia mayor a 5 por lo tanto se presentan polos dominantes





SIMULINK






















En este caso el método de la reducción de polos débiles no es funcional, se ve claramente cuando se obtiene algo bien aproximado, en este caso no lo es.














APLICANDO LA DE sisotool

